|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Варианты ответов** |
| 3 | На какой срок выдается наряд-допуск? | А) На год Б) На день В) На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ Г) На период всего строительства  |
| 8 | Выберите правильно указанную классификацию пожароопасных зон: | А) А, B, C, D, E, F;Б) В1, В2, В3, В4;В) А, Б, В, Г, Д, Е;Г) П-I, П-II, П-IIа, П-III. |
| 15 | Если в качестве тормозной системы используется карабин, закрепленный за анкерную точку, угол перегиба каната через карабин должен быть | А) Не более 75°Б) Не более 90°В) Не более 120° |
| 20 | Что работодатель, или уполномоченные должностные лица, обозначают сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой | А) места размещения опасных отходов и производственного мусора;Б) пути эвакуации и места общего сбора персонала;В) виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуацииГ) все вышеназванные пункты |
| 25 | В течении какого периода времени необходимо провести расследование несчастного случая, о котором вовремя не было сообщено работодателю? | А) В течение суток со дня поступления заявления пострадавшего;Б) В течение трех суток со дня поступления заявления пострадавшего;В) В течение месяца со дня поступления заявления пострадавшего;Г) Отсутствует ограничение сроков проведения расследования несчастного случая на производсте. |
| 31 | Каков максимальный размер ячеек защитной сетки фасадов лесов? | А) 2 x 3 мм Б) 5 x 5 ммВ) 10 x 20 мм Г) 25 х 25 мм |
| 41 | В каком из перечисленных случаев разрешается использовать монтерские когти при производстве работ на высоте? | А) При температуре воздуха ниже допустимой, указанной в инструкции по эксплуатации изготовителя когтей и лазБ) При подъеме на деревянные опоры с железобетонными пасынками В) При подъеме на обледенелые опорыГ) Ни в каком из перечисленных случаев не разрешается |
| 53 | В какие сроки работник, использующий средства индивидуальной защиты от падений должен производить их проверку на предмет исправности? | А) 1 раз в неделюБ) 1 раз в месяцВ) перед и после каждого использования |
| 62 | В каких случаях допускается заготовка элементов и деталей кровель непосредственно на крыше? | А) Допускается в любых случаяхБ) Не допускается ни в каких случаяхВ) Допускается только с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и/или систем канатного доступаГ) Допускается только в светлое время суток |
| 77 | Какими средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены работники при опасности падения в воду при работе на высоте?  | А) Спасательными жилетами и поясамиБ) Индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствамиВ) Средствами защиты органов дыханияГ) Сигнальными жилетами |

**Список нормативных актов:**

1. Федеральный закон РФ №197-ФЗ «Трудовой Кодекс РФ»;
2. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
3. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Федеральный закон №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
6. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»;
7. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
8. Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»;
9. Приказ Минтруда РФ от 24.01.2014 года №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»;
10. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
11. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
12. Приказ Минздрава РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
13. Приказа Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
14. Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
15. Постановление Минтруда от 24.10.2002 №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»
16. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;
17. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 37 «Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда»;
18. Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»;
19. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
20. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 872н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов"
21. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)"
22. Приказ Минтруда России от 02.12.2020 № 849н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ"
23. ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;
24. ГОСТ Р 12.3.051-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Конструкции защитно-улавливающих сеток. Технические условия;
25. ГОСТ 32489-2013 «Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия»;